[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	6.7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=BIURO PROJEKTÓW I USŁUG        INWESTYCYJNYCH INSTAL STD                                            
afn=ul. Wysockiego 28 p.23     58-304  Wałbrzych
nb=Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku przy ul. Kłodzkiej 61 w Głuszycy Górnej w ramach działania: 'Odnowa wsi poprzez budowę, przebudowę świetlic wiejskich na terenie gminy Głuszyca.' 
ab=ul. Kłodzka 61 w Głuszycy Górnej 
ni=Gmina Głuszyca 
ai=ul. Grunwaldzka 55 , 58-340 Głuszyca
br=instalacyjna
nk=Sylwia Tchorowska	
dt=luty 2019 r.	0
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45321000-3	Izolacja cieplna
cpv=45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
cpv=45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
pcn=1 kw. 2019 

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.3	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 814]
ty=R
na=robocizna	0
id=000	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 333]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 428]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 120]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1196]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1545]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 316]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1187]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1233]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1037]
ty=R
na=izolarze gr.III	0
id=093	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 344]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1337]
ty=S
na=Walec wibrac.samoj.2,5t(1)	0
id=12311	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.2628

[RMS ZEST 1599]
ty=M
na=Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dł. 350mm	0
id=1330202	1
jm=100 szt.	129
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=50

[RMS ZEST 1436]
ty=M
na=Acetylen rozpuszczony techniczny	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.2426

[RMS ZEST 1435]
ty=M
na=Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.2732

[RMS ZEST 893]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	7	PLN	0	0
il=0.87
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1570005

[RMS ZEST 1208]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1.0647

[RMS ZEST 1390]
ty=M
na=Pospółka - uziarnienie 0-63 mm	0
id=1602212	1
jm=m3	060
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 1206]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.0377

[RMS ZEST 1207]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.021

[RMS ZEST 1299]
ty=M
na=Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	0
id=1800102	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=187.2

[RMS ZEST 93]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1547]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1591]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 369]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1549]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1606]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 956]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 955]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 974]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1320]
ty=M
na=Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp"	0
id=2300313	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.24

[RMS ZEST 1338]
ty=M
na=Masa asfaltowo-polimerowa	0
id=2300616	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	18	PLN	0	0
il=6.72

[RMS ZEST 1497]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy izolacyjny	0
id=2301400	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.36

[RMS ZEST 1496]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301401	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.75

[RMS ZEST 1334]
ty=M
na=Papa asfaltowa podkładowa na włók. dod.SBS	0
id=2303600	1
jm=m2	050
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	18	PLN	0	0
il=0.084

[RMS ZEST 1336]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)	0
id=2370602	1
jm=m3	060
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	18	PLN	0	0
il=0.6338

[RMS ZEST 1495]
ty=M
na=Pompa	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.01

[RMS ZEST 1333]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.III	0
id=2600910	1
jm=m3	060
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	18	PLN	0	0
il=0.0054

[RMS ZEST 1335]
ty=M
na=Płyta pilśn. porowata gr.19,0mm	0
id=2650513	1
jm=m2	050
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	18	PLN	0	0
il=0.1356

[RMS ZEST 1498]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.48

[RMS ZEST 930]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1102]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1139]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1221]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1612]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 945]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1101]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1166]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 109]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 174]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1204]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 110]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1211]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1.356

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 931]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1103]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1140]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1188]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1222]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1234]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1546]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1593]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1613]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1209]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.9348

[RMS ZEST 1231]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=21.9541

[RMS ZEST 1552]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1.16

[RMS ZEST 1609]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 1563]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1.8721

[RMS ZEST 1132]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.6208

[RMS ZEST 1532]
ty=S
na=Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	0
id=39913	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.21

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1592]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1300]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.405

[RMS ZEST 1210]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa spal.	0
id=43251	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 378]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 356]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1328]
ty=M
na=Rura stal.z/szwem fi 219,1/5,6mm	0
id=5040313	2
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.95

[RMS ZEST 1513]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 21,3/2,3(15)mm	0
id=5060700	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2.08

[RMS ZEST 1232]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 42,4/3,2(32)mm	0
id=5060704	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=5.15

[RMS ZEST 1509]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40)mm	0
id=5060705	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=10.6

[RMS ZEST 1288]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk. fi 15mm	0
id=5064001	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.512

[RMS ZEST 1555]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie S czarne z końcami gwint. 15 mm	0
id=5064001	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.42

[RMS ZEST 1504]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk. fi 65mm	0
id=5064101	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2.575

[RMS ZEST 1551]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 15mm	0
id=5100401	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=12.36

[RMS ZEST 1371]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 15mm	0
id=5100401	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6

[RMS ZEST 1389]
ty=M
na=korki mosiężne do rur nr kat. 3290 1/2"	0
id=5101112	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.5586

[RMS ZEST 1274]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 15mm	0
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=20.7536

[RMS ZEST 1660]
ty=M
na=Przeciwnakrętka z żel. ciąg.ocynk.fi 32mm	0
id=5101304	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1301]
ty=M
na=Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm	0
id=5102701	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 1548]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 1302]
ty=M
na=Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 50mm	0
id=5102706	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 1659]
ty=M
na=złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102903	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1508]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie o śr. nom. 40-50 mm	0
id=5115799	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1.7808

[RMS ZEST 1557]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115903	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 1647]
ty=M
na=kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej o śr. nom. 40-50 mm	0
id=5120899	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 1558]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm	0
id=5260661	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262602

[RMS ZEST 1304]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.100 mm	0
id=5260663	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262604

[RMS ZEST 1561]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=108.914

[RMS ZEST 1565]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=17.556

[RMS ZEST 1568]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=5.544

[RMS ZEST 1571]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=3.111

[RMS ZEST 1574]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=27.448

[RMS ZEST 1577]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=14.04

[RMS ZEST 1579]
ty=M
na=złączki mosiężne przejściowe	0
id=5319999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=56

[RMS ZEST 1666]
ty=M
na=rurociąg tłoczny dn32	0
id=5600399	2
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=4.386

[RMS ZEST 1665]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. 32 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1.29

[RMS ZEST 1313]
ty=M
na=Czyszczak hermetyczny z PCV kanalizacyjne o śr.110 o połączeniach wciskowych	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1314]
ty=M
na=redukcja z PVC kanalizacyjne o śr. 110/160 mm	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1305]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=24.58

[RMS ZEST 1310]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9.557

[RMS ZEST 1306]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=11.76

[RMS ZEST 1309]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.971

[RMS ZEST 1382]
ty=M
na=kształtki Hep2O z gwintem 15x1/2"''	0
id=5642812	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=28.84

[RMS ZEST 1556]
ty=M
na=Zawór przelotowy mosiężny prosty fi 15mm	0
id=5700401	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1289]
ty=M
na=Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15mm	0
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.0512

[RMS ZEST 1295]
ty=M
na=Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15mm	0
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1658]
ty=M
na=Zawór równoważacy automatyczny dn32	0
id=5700502	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701023

[RMS ZEST 1293]
ty=M
na=Zawór kul. czerp.gwint.mosiężny fi 15mm	0
id=5700901	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 1643]
ty=M
na=Zawór kulowy z kurkiem spust. fi 15 mm	0
id=5701021	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1605]
ty=M
na=Zawór kulowy z kurkiem spust. fi 40 mm	0
id=5701025	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 1640]
ty=M
na=Zawór kulowy z kurkiem spust. fi 40 mm	0
id=5701025	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1649]
ty=M
na=Zawór kulowy z kurkiem spust. fi 40 mm	0
id=5701025	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 1388]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm	0
id=5702801	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.5586

[RMS ZEST 1296]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1641]
ty=M
na=Filtr osadnikowy mosiężny fi 15 mm	0
id=5704001	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1639]
ty=M
na=Filtr osadnikowy mosiężny fi 40 mm	0
id=5704005	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1291]
ty=M
na=Bateria umywalkowa stojąca fi 15mm	0
id=5714400	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6

[RMS ZEST 1324]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	0
id=5715900	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 1292]
ty=M
na=Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.300mm	0
id=5716202	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12

[RMS ZEST 1290]
ty=M
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm	0
id=5730001	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.6098

[RMS ZEST 1638]
ty=M
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 40mm	0
id=5730005	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1461]
ty=M
na=Zawór odcinający o połączeniu gwintowanym dn50	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1464]
ty=M
na=Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem dn40	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1469]
ty=M
na=Zawór odcinający o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 1642]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nom. 10-15 mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 1645]
ty=M
na=Zawór termostatyczny	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 1381]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy z poj. reg. fi 15mm	0
id=5730901	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=28

[RMS ZEST 1580]
ty=M
na=Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm	0
id=5731601	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=28

[RMS ZEST 1602]
ty=M
na=zawór regulacyjny dn32	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 1370]
ty=M
na=Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do pionów	0
id=5732905	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6

[RMS ZEST 1297]
ty=M
na=zawory bezpieczeństwa ciężarkowe	0
id=5733099	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1467]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa membranowy	0
id=5733099	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1661]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy CA dn15	0
id=5733099	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5738099

[RMS ZEST 1380]
ty=M
na=Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym	0
id=5733501	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=28

[RMS ZEST 1634]
ty=M
na=Kocioł na pellet z podajnikiem 50kW	0
id=5999999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1378]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/300/400	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/1320	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1582]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/1400	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1583]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV33/500/1320	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 1584]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/920	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1585]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/400	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1586]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/400/500	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1587]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/720	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1588]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/1000	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1589]
ty=M
na=Grzejnik drabinkowy 714x600	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1590]
ty=M
na=Grzejnik drabinkowy 1764x750	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1603]
ty=M
na=złączki do grzejników mosiężne	0
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1373]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=28

[RMS ZEST 1298]
ty=M
na=elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody	0
id=6105199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1294]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze	0
id=6108199	2
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=40

[RMS ZEST 1468]
ty=M
na=Manometry zwykłe fi 160mm,PN 0-1,6MPa	0
id=6140301	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1484]
ty=M
na=Termomanometr z zaworem odcinającym dn15	0
id=6150599	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1637]
ty=M
na=Filtroodmulnik dn40	0
id=6150599	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1644]
ty=M
na=Stacja uzdatniania wody	0
id=6150599	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1662]
ty=M
na=czujnik temp. zasilania	0
id=6150599	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1383]
ty=M
na=tuleje wspomagające 15 mm	0
id=6151209	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=28

[RMS ZEST 1550]
ty=M
na=Wodomierz do wody zimnej skrzydeł.fi 15mm	0
id=6301102	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1553]
ty=M
na=Wodomierz do wody zimnej skrzydeł.fi 15mm	0
id=6301102	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1636]
ty=M
na=Pompa elektorniczna	0
id=6302300	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1663]
ty=M
na=Sterownik	0
id=6302300	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1506]
ty=M
na=umywalka żeliwna	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1321]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza	0
id=6328699	2
jm=kpl.	090
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328630

[RMS ZEST 1315]
ty=M
na=zawór napowietrzajacy dn50	0
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1317]
ty=M
na=Wpust ściekowy podłogowy z tw.szt.fi 50mm	0
id=6342910	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1319]
ty=M
na=Zlewozmywak 2-kom.ze stali.nierdzewnej	0
id=6347101	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1322]
ty=M
na=Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.	0
id=6351601	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 1325]
ty=M
na=Postument porcelanowy do umywalki	0
id=6351800	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 1326]
ty=M
na=Urządzenie sanit. KOMPAKT	0
id=6354800	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1327]
ty=M
na=Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT	0
id=6356000	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1323]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej	0
id=6361700	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 1250]
ty=M
na=Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 15mm	0
id=6401107	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 1251]
ty=M
na=Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 18mm	0
id=6401108	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1385]
ty=M
na=kształtki kielichowe miedziane 15 mm	0
id=6401201	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=5.8653

[RMS ZEST 1259]
ty=M
na=trójnik miedziany 18/15/18	0
id=6401399	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1260]
ty=M
na=trójnik miedziany 15/18/15	0
id=6401399	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1608]
ty=M
na=mufy kielichowe przelotowe zwykłe miedziane do rurociągu 22 mm	0
id=6401611	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=12.6

[RMS ZEST 1610]
ty=M
na=kompensatory osiowe mieszkowe miedziane	0
id=6412103	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 1244]
ty=M
na=Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm	0
id=6450205	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=24.44

[RMS ZEST 1245]
ty=M
na=Rura miedziana miękka fi 18 x 1,0mm	0
id=6450206	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2.184

[RMS ZEST 1384]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm	0
id=6450305	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=5.586

[RMS ZEST 1560]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm	0
id=6450305	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=159.536

[RMS ZEST 1564]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm	0
id=6450306	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=23.712

[RMS ZEST 1567]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm	0
id=6450307	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=8.736

[RMS ZEST 1570]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 28x 1,0mm	0
id=6450308	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=5.253

[RMS ZEST 1573]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 35x 1,5mm	0
id=6450310	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=60.152

[RMS ZEST 1576]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 42x 1,5mm	0
id=6450311	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=32.136

[RMS ZEST 1386]
ty=M
na=kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460702	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	7	PLN	0	0
il=1.6758

[RMS ZEST 1387]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460901	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1.6758
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 1476]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 22x3/4"	0
id=6460902	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.2

[RMS ZEST 1463]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 54x2"	0
id=6460909	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 1104]
ty=M
na=Przewód went.B/I fi 200-1000mm z bl.ocynk.	0
id=6506603	1
jm=m2	050
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.22

[RMS ZEST 1394]
ty=M
na=Kształtka went.B/I 630-1000mm z bl.ocynk.	0
id=6506805	1
jm=m2	050
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.84

[RMS ZEST 1615]
ty=M
na=czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A  200x200mm	0
id=6520799	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1397]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna do drzwi	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1611]
ty=M
na=kratki wentylacyjne 200x200mm	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1616]
ty=M
na=kratki wentylacyjna wywiewna	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1626]
ty=M
na=kratka wentylacyjna wywiewna fi160mm	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1628]
ty=M
na=kratka wentylacyjna wywiewna fi140mm	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1625]
ty=M
na=nawietrzaki okienny	0
id=6522199	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1122]
ty=M
na=Podpora kanału wen.typA,przew.600-1000mm	0
id=6580903	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.78

[RMS ZEST 1123]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm	0
id=6582600	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.17

[RMS ZEST 1395]
ty=M
na=profile kołnierzowo-nasuwkowe typ 'Nasielsk' do przewodów prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	0
id=6583899	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.9

[RMS ZEST 1653]
ty=M
na=Hak odkuwany do rur fi 32-100mm	0
id=6600008	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1514]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 10-15mm	0
id=6600110	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.948

[RMS ZEST 1249]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 32-40mm	0
id=6600112	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=5.776

[RMS ZEST 1214]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65mm	0
id=6600200	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 1316]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.pion.fi 90-100mm	0
id=6600202	1
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1562]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=136.526
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601525

[RMS ZEST 1566]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=16.872
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601526

[RMS ZEST 1569]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=4.704
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601528

[RMS ZEST 1572]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2.346
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601531

[RMS ZEST 1575]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 35 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=21.024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601533

[RMS ZEST 1578]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 42 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=10.608
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601535

[RMS ZEST 1554]
ty=M
na=wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur o śr. 15 mm	0
id=6610007	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6610902

[RMS ZEST 1446]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza 1,1 - 5,0 kg	0
id=6610401	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=8.3

[RMS ZEST 1635]
ty=M
na=Wyrównawcze naczynie wzbiorcze systemu otwartego V=15l	0
id=6610499	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=8.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340700

[RMS ZEST 363]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 671]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1024]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1243]
ty=R
na=robocizna	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1265]
ty=M
na=otuliny Thermacompact I gr. 13 mm dla przeowdów dn15	0
id=6750145	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=25.85

[RMS ZEST 1267]
ty=M
na=otuliny Thermacompact I gr. 13 mm dla przeowdów dn18	0
id=6750145	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2.31

[RMS ZEST 1344]
ty=M
na=otuliny Thermacompact I gr. 13 mm dla przeowdów dn16	0
id=6750145	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=168.74

[RMS ZEST 1345]
ty=M
na=otuliny Thermacompact I gr. 13 mm dla przeowdów dn20	0
id=6750145	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=25.08

[RMS ZEST 1346]
ty=M
na=otuliny Thermacompact I gr. 13 mm - dla przewodów dn25	0
id=6750145	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=14.85

[RMS ZEST 1347]
ty=M
na=otuliny Thermacompact I gr. 13 mm - dla przewodów dn32	0
id=6750145	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=64.24

[RMS ZEST 1348]
ty=M
na=otuliny Thermacompact I gr. 13 mm - dla przewodów dn40	0
id=6750145	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=34.32

[RMS ZEST 1520]
ty=M
na=Izolacja rur o śr. 15 stal otulinami z pianką PUR	0
id=6750432	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.2

[RMS ZEST 1517]
ty=M
na=Izolacja rur o śr. 32 stal otulinami z pianką PUR	0
id=6750455	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.5

[RMS ZEST 1516]
ty=M
na=Otulina z pianki poliur.gr.40mm fi 40mm	0
id=6750466	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=11.66

[RMS ZEST 1266]
ty=M
na=Taśma duct tape 25mm x 9m	0
id=6761140	1
jm=m	040
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=25.1307

[RMS ZEST 1236]
ty=M
na=Klej Thermaglue (puszka - 1 litr)	0
id=6761202	1
jm=dm3	066
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=3.5189

[RMS ZEST 1454]
ty=M
na=nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne	0
id=6800299	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.65

[RMS ZEST 1455]
ty=M
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne	0
id=6800799	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.45

[RMS ZEST 1392]
ty=M
na=Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 90mm	0
id=6803308	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	7	PLN	0	0
il=0.015

[RMS ZEST 1598]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym	0
id=6803399	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=2.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801499

[RMS ZEST 1648]
ty=M
na=uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe o śr. nom. 40-50 mm	0
id=6810299	1
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=10.8

[RMS ZEST 1318]
ty=M
na=Folia aluminiowa zwykła - szczeliwo	0
id=6830100	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.14

[RMS ZEST 1303]
ty=M
na=Sznur konopny - smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1.34

[RMS ZEST 1559]
ty=M
na=Sznur konopny - smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 1329]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=4.239

[RMS ZEST 1600]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=5.45

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1047]
ty=R
na=robocizna - montaż centrali	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1544]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=897.0455

[RMS ZEST 1398]
ty=M
na=Wentylator	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1399]
ty=M
na=Rura prosta o długości 1000mm fi113m	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1402]
ty=M
na=Kolano 90 st fi113m	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1494]
ty=M
na=kompletna studnia schładzająca	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1525]
ty=M
na=Trójnik fi 160mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1526]
ty=M
na=Odskraplacz fi160mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1527]
ty=M
na=Rura prosta o długości 1000mm fi160/220mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6

[RMS ZEST 1528]
ty=M
na=Obejma spinajaca fi160/220mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12

[RMS ZEST 1529]
ty=M
na=Obejma konstrukcyjna fi 220mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
iin=4	4
il=4

[RMS ZEST 1530]
ty=M
na=Zakończenie komina (parasol) fi160 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1541]
ty=M
na=Drzwiczki rewizyjne	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1542]
ty=M
na=Rozeta maskująca fi160mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1543]
ty=M
na=wywóz kontenera z gruzem i gruntem o poj.11m3 wraz z dokonaniem oplaty utylizacyjnej	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1522]
ty=M
na=usługa kominiarska	0
id=	3
jm=	
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1617]
ty=M
na=Wyczystka fi160 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1618]
ty=M
na=Trójnik fi160mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1619]
ty=M
na=Płyta dachowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1620]
ty=M
na=Odskraplacz	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1621]
ty=M
na=Rura fi160	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12

[RMS ZEST 1622]
ty=M
na=Rura do połączenia króćca spalinowego kotła z odejściem trójnika w szachcie komina	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1623]
ty=M
na=Kolano fi160mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 1627]
ty=M
na=Podstawa dachowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1629]
ty=M
na=Kolano 90 st fi113m jednościenne	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550578039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 884]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wody zimnej
wa=0
kn=0	0	0
id=697
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowo-demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=698
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=699
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0121-01	8	0121-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1544]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0123-06	8	0123-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=702
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0108-02	8	0108-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.6	1	15,60						

[RMS 1544]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.432

[POZYCJA]
id=703
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-16	4-01	0333-16		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=704
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0338-03	4-01	0338-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[RMS 1544]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.14

[POZYCJA]
id=706
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0421-01	4-02	0421-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody w pom. łazienki
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=4.2	0	4,20
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[POZYCJA]
id=2367
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 1548]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 884]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2372
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii natryskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.73	0	0,73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 1548]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=707
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=708
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0101-02	INSTAL	0101-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, w bruzdach ściennych w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=23.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.5	1	23,50						

[RMS 1544]
nz=0.4598	0	0,4598
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8053

[RMS 1244]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.44

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0705

[POZYCJA]
id=709
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0101-03	INSTAL	0101-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, w bruzdach ściennych w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,10						

[RMS 1544]
nz=0.4721	0	0,4721
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9914

[RMS 1245]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.184

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[POZYCJA]
id=714
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0402-02	INSTAL	0402-02		1
mpn=1211
na=Wstawienie kolana miedzianego o śr.zew. 15 mm - lutowanie miękkie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1544]
nz=0.161	0	0,161
np=1
wa=0
wb=0
il=1.932

[RMS 1250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=715
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0402-03	INSTAL	0402-03		1
mpn=1211
na=Wstawienie kolana miedzianego o śr.zew. 18 mm - lutowanie miękkie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.1861	0	0,1861
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1861

[RMS 1251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=723
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0403-03	INSTAL	0403-03		1
mpn=1211
na=Wstawienie trójnika miedzianego o śr.zew. 18mm - lutowanie miękkie - trójnik 18/15/18
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=0.2795	0	0,2795
np=1
wa=0
wb=0
il=0.559

[RMS 1259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.0012	0	0,0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=724
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0403-02	INSTAL	0403-02		1
mpn=1211
na=Wstawienie trójnika miedzianego o śr.zew. 15mm - lutowanie miękkie - trójnik 15/18/15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.252	0	0,252
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 1260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.0012	0	0,0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=729
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0108-01	0-34	0108-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) - izoalcja przewodów dn15 prowadzonych w bruzdach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=23.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.5	1	23,50						

[RMS 1544]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6495

[RMS 1265]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=25.85

[RMS 1236]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2585

[RMS 1266]
nz=0.0738	0	0,0738
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7343

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.00145	0	0,00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0341

[POZYCJA]
id=730
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0108-01	0-34	0108-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) - izoalcja przewodów dn18 prowadzonych w bruzdach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,10						

[RMS 1544]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3261

[RMS 1267]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 1236]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0231

[RMS 1266]
nz=0.0738	0	0,0738
np=1
wa=0
wb=0
il=0.155

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.00145	0	0,00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=736
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-01	2-15	0118-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4489

[RMS 1550]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1551]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1553]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1552]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=737
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0108-01	2-15	0108-01		1
mpn=_1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=1.46	0	1,46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3943

[RMS 1554]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1555]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1551]
nz=4.12	0	4,12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 884]
nz=1.4	0	1,4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1552]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=739
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4202

[RMS 1556]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1551]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 884]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=740
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1556]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1551]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 884]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=747
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-01	4	0128-01		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=25.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25.6	1	23,5+2,10						

[RMS 1544]
nz=0.0637	0	0,0637
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6307

[POZYCJA]
id=748
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0110-01	2-15	0110-01		1
na=Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=25.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25.6	1	25,60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.0959	0	0,0959
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3446

[RMS 1209]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0768

[RMS 1288]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.512

[RMS 1289]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0512

[RMS 1290]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0512

[RMS 1274]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1536

[RMS 884]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=749
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0114-02	0-35	0114-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Baterie umywalkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1544]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 1291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1292]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=750
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0114-02	0-35	0114-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Bateria zlewozmywakowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 1291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1292]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=751
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe  sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - przy umywalkach i zlewozmywaku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.101

[RMS 1293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 1274]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6

[RMS 884]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=753
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory przy misce ustępowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=0.171	0	0,171
np=1
wa=0
wb=0
il=0.342

[RMS 1293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=754
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01	2-15	0143-01		1
mpn=_1211
na=Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody nadumywalkowy V=10 l
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=4.21	0	4,21
np=1
wa=0
wb=0
il=8.42

[RMS 1294]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 1295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[ELEMENT 2]
na=Roboty odtworzeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=755
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=757
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0328-01	4-01	0328-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd  o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=7.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,80						

[RMS 1544]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=4.446

[RMS 1299]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 1206]
nz=0.00039	0	0,00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 1207]
nz=0.00022	0	0,00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[RMS 1208]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1300]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.078

[RMS 1211]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.234

[ELEMENT 1]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=758
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowo-demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=759
nu=2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=760
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0222-07	8	0222-07		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW/żeliwo o śr. do 50 mm na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=8.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.6	1	8,60						

[RMS 1544]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.204

[POZYCJA]
id=761
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0222-08	8	0222-08		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW/żeliwo o śr.75-110 mm na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.3	1	8,3						

[RMS 1544]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.494

[POZYCJA]
id=762
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0224-05	8	0224-05		1
mpn=1211
na=Demontaż rewizji  o śr.75-160 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=763
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-07	4-02	0234-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=2.61	0	2,61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 1557]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1558]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1559]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2399
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-06	4-02	0234-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1544]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1301]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1303]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=764
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-03	4-02	0234-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.69	0	0,69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 1301]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1303]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=766
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-06	4-02	0234-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wpust
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1303]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=767
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-08	4-02	0234-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1544]
nz=3.44	0	3,44
np=1
wa=0
wb=0
il=13.76

[RMS 1301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1303]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=768
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie istniejących przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 1299]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1206]
nz=0.00199	0	0,00199
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 1207]
nz=0.00111	0	0,00111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 1208]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1209]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1300]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1211]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=769
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=1.47	0	1,47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[POZYCJA]
id=771
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0341-07	4-01	0341-07		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=9.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.7	1	9,70						

[RMS 1544]
nz=2.49	0	2,49
np=1
wa=0
wb=0
il=24.153

[POZYCJA]
id=772
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0341-03	4-01	0341-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[RMS 1544]
nz=1.51	0	1,51
np=1
wa=0
wb=0
il=7.55

[POZYCJA]
id=773
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-08	4-02	0233-08		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1544]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 884]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=774
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1544]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 884]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=775
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0802-05	6	0802-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,20						

[RMS 1544]
nz=1.81	0	1,81
np=1
wa=0
wb=0
il=3.982

[POZYCJA]
id=776
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0802-05	6	0802-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie - dalsze 15cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,20						

[RMS 1544]
nz=1.81	0	1,81
np=1
wa=0
wb=0
il=3.982

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=777
nu=2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=778
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.72	1	2*0,6*0,6+1*1*1						

[RMS 1544]
nz=4.65	0	4,65
np=1
wa=0
wb=0
il=7.998

[POZYCJA]
id=779
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka pod rurę gr.10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	2,0*0,6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.257	0	0,257
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2945

[RMS 1208]
nz=0.122	0	0,122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1464

[RMS 884]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=780
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - obsypka z boku rury gr.11cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=1.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.98	1	2*0,49						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.257	0	0,257
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2646

[RMS 1208]
nz=0.122	0	0,122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1315

[RMS 884]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=783
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - zasypka nad rurę gr.5cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	2*0,6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.257	0	0,257
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1473

[RMS 1208]
nz=0.122	0	0,122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0732

[RMS 884]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=784
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-02	1	0318-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV - ręczne zasypywanie wykopow gruntem rodzimym po zagęszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1.43
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.43	1	1,43						

[RMS 1544]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6445

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=785
nu=2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=786
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w bruzdach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=10.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	10,50						

[RMS 1544]
nz=0.196	0	0,196
np=1
wa=0
wb=0
il=2.058

[RMS 1305]
nz=1.16	0	1,16
np=1
wa=0
wb=0
il=12.18

[RMS 1306]
nz=1.12	0	0,16+0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=11.76

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.0061	0	0,0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0641

[POZYCJA]
id=790
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w bruździe w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 1544]
nz=0.293	0	0,293
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4395

[RMS 1309]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 1310]
nz=0.99	0	0,99
np=1
wa=0
wb=0
il=1.485

[RMS 1309]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.225

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.0187	0	0,0187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0281

[POZYCJA]
id=791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,60						

[RMS 1544]
nz=0.257	0	0,257
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9252

[RMS 1309]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.456

[RMS 1310]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.872

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3819
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0104-03	4	0104-03		1
mpn=_1211
na=Rurociąg tłoczny dn32
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.3	1	4,30						

[RMS 1544]
nz=0.245	0	0,245
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0535

[RMS 1666]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.386

[RMS 1665]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=793
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-03	4	0222-03		1
mpn=1211
na=Czyszczak hermetyczny z PCV kanalizacyjne o śr.110 o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 1313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		1
mpn=1211
na=Redukcja o śr. 110/160mm z PVC kanalizacyjne o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=795
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		1
mpn=_1211
na=Montaż zaworu napowietrzajacego Durgo dn50
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 1315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=796
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1544]
nz=0.561	0	0,561
np=1
wa=0
wb=0
il=2.244

[RMS 1305]
nz=3.1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 1214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=797
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=1.27	0	1,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.54

[RMS 1310]
nz=3.1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 1316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=798
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-01	2-15	0216-01		1
mpn=1211
na=Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 1317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1318]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=799
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-02	2-15	0229-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlewy kamionkowe kwasoodporne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1320]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 1321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=800
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalka pojedyncza  porcelanowa 40 cm z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1544]
nz=1.95	0	1,95
np=1
wa=0
wb=0
il=5.85

[RMS 1322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=801
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		1
mpn=1211
na=Postument porcelanowy do umywalek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1544]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 1325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=802
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=3.64	0	3,64
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 1326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=803
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-11	2-15	0303-11		1
mpn=_1211
na=Rura ochronna o śr.250mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1544]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 1328]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.106	0	0,106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.106

[RMS 1329]
nz=0.599	0	0,599
np=1
wa=0
wb=0
il=0.599

[ELEMENT 2]
na=Roboty odtworzeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=806
nu=2.4
wn=	

[POZYCJA]
id=809
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0328-01	4-01	0328-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd  o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[RMS 1544]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.85

[RMS 1299]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1206]
nz=0.00039	0	0,00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[RMS 1207]
nz=0.00022	0	0,00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 1208]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1300]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1211]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=810
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0328-04	4-01	0328-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd  o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=9.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.7	1	9,7						

[RMS 1544]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=7.178

[RMS 1299]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=97

[RMS 1206]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[RMS 1207]
nz=0.00078	0	0,00078
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0076

[RMS 1208]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0679

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1300]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.097

[RMS 1211]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.582

[POZYCJA]
id=811
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-01	2-31	0308-01		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm - posadzka w piwnicy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	2,0*0,6						

[RMS 1544]
nz=0.4914	0	0,4914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5897

[RMS 1333]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 1208]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1334]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 1335]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1209]
nz=0.075	0	0,075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1336]
nz=0.1218	0	0,1218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1462

[RMS 1337]
nz=0.051	0	0,051
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0612

[POZYCJA]
id=812
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-03	2-31	0308-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 8 cm - posadzka w piwnicy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	2,0*0,6						

[RMS 1544]
nz=0.3838	0	0,3838
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6845

[RMS 1338]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 1333]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 1208]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 1334]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0672

[RMS 1335]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1056

[RMS 1209]
nz=0.075	0	0,075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1336]
nz=0.0508	0	0,0508
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4877

[RMS 1337]
nz=0.021	0	0,021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2016

[ELEMENT 1]
na=Instalacja centralnego ogrzewania
wa=0
kn=0	0	0
id=813
nu=3
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiurkowo-demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=814
nu=3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=815
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0328-10	4-07	0328-10		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejników
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1544]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=817
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-21	4-01	0333-21		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w stropie ceramicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1544]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[POZYCJA]
id=818
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1544]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=819
nu=3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=820
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03	2-15	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=153.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=153.4	1	153,40						

[RMS 1544]
nz=0.626	0	0,626
np=1
wa=0
wb=0
il=96.0284

[RMS 1560]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=159.536

[RMS 1561]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=108.914

[RMS 1562]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=136.526

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1563]
nz=0.0038	0	0,0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5829

[POZYCJA]
id=821
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-04	2-15	0405-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=22.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.8	1	22,80						

[RMS 1544]
nz=0.659	0	0,659
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0252

[RMS 1564]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=23.712

[RMS 1565]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=17.556

[RMS 1566]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=16.872

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1563]
nz=0.0046	0	0,0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1049

[POZYCJA]
id=822
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-05	2-15	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=8.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	8,40						

[RMS 1544]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=6.048

[RMS 1567]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.736

[RMS 1568]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=5.544

[RMS 1569]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=4.704

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1563]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0437

[POZYCJA]
id=823
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-06	2-15	0405-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=5.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.1	1	5,10						

[RMS 1544]
nz=0.803	0	0,803
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0953

[RMS 1570]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.253

[RMS 1571]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.111

[RMS 1572]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=2.346

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1563]
nz=0.0091	0	0,0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0464

[POZYCJA]
id=824
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-07	2-15	0405-07		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=58.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=58.4	1	58,40						

[RMS 1544]
nz=0.913	0	0,913
np=1
wa=0
wb=0
il=53.3192

[RMS 1573]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=60.152

[RMS 1574]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=27.448

[RMS 1575]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=21.024

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1563]
nz=0.0113	0	0,0113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6599

[POZYCJA]
id=2440
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-08	2-15	0405-08		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=31.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31.2	1	31,20						

[RMS 1544]
nz=0.98	0	0,98
np=1
wa=0
wb=0
il=30.576

[RMS 1576]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=32.136

[RMS 1577]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=14.04

[RMS 1578]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=10.608

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1563]
nz=0.0136	0	0,0136
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4243

[POZYCJA]
id=825
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0108-01	0-34	0108-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) - izoalcja przewodów dn15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=153.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=153.4	1	153,40						

[RMS 1544]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=23.823

[RMS 1344]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=168.74

[RMS 1236]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6874

[RMS 1266]
nz=0.0738	0	0,0738
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3209

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.00145	0	0,00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2224

[POZYCJA]
id=826
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0108-01	0-34	0108-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) - izoalcja przewodów dn18
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=22.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.8	1	22,80						

[RMS 1544]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5408

[RMS 1345]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=25.08

[RMS 1236]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2508

[RMS 1266]
nz=0.0738	0	0,0738
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6826

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.00145	0	0,00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0331

[POZYCJA]
id=827
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0108-02	0-34	0108-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) - izolacja przewodów dn22 i dn28
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=13.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	8.4+5,1						

[RMS 1544]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3287

[RMS 1346]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.85

[RMS 1236]
nz=0.0126	0	0,0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1701

[RMS 1266]
nz=0.0993	0	0,0993
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3405

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0338

[POZYCJA]
id=828
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0108-02	0-34	0108-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) - izolacja przewodów dn35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=58.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=58.4	1	58,40						

[RMS 1544]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=10.074

[RMS 1347]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=64.24

[RMS 1236]
nz=0.0126	0	0,0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7358

[RMS 1266]
nz=0.0993	0	0,0993
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7991

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.146

[POZYCJA]
id=829
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0108-02	0-34	0108-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) - izolacja przewodów dn42
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=31.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31.2	1	31,20						

[RMS 1544]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=5.382

[RMS 1348]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[RMS 1236]
nz=0.0126	0	0,0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3931

[RMS 1266]
nz=0.0993	0	0,0993
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0982

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.078

[POZYCJA]
id=846
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1544]
nz=0.342	0	0,342
np=1
wa=0
wb=0
il=2.052

[RMS 1370]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=847
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-04	2-15	0429-04		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=28
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 1544]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=35.28

[RMS 1579]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 1580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 1373]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=848
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/1320
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=1.88	0	1,88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 1581]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=849
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/1400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=1.88	0	1,88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 1582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=850
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV33/500/1320
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1544]
nz=1.88	0	1,88
np=1
wa=0
wb=0
il=15.04

[RMS 1583]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[POZYCJA]
id=851
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/920
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1544]
nz=1.88	0	1,88
np=1
wa=0
wb=0
il=7.52

[RMS 1584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=852
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 1585]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=853
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/300/400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 1378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=3523
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/400/500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 1586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=3528
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/720
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 1587]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=3533
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1544]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=4.17

[RMS 1588]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=3538
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejnik drabinkowy 714x600
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 1589]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=3548
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejnik drabinkowy 1764/750
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 1590]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=854
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Montaż głowic termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 1544]
nz=0.267	0	0,267
np=1
wa=0
wb=0
il=7.476

[RMS 1380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[POZYCJA]
id=855
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0208-03	0-31	0208-03		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=28
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 1544]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[RMS 1381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 1382]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=28.84

[RMS 1383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 884]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=856
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=28
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 1544]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=9.996

[POZYCJA]
id=857
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0231-02	0-35	0231-02		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=279.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=279.3	1	279,30						

[RMS 1544]
nz=0.054	0	0,054
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0822

[RMS 1231]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0279

[POZYCJA]
id=858
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0231-01	0-35	0231-01		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=279.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=279.3	1	279,3						

[RMS 1544]
nz=0.036	0	0,036
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0548

[RMS 1384]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.586

[RMS 1385]
nz=0.021	0	0,021
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8653

[RMS 1386]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6758

[RMS 1387]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6758

[RMS 1388]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5586

[RMS 1290]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5586

[RMS 1389]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5586

[RMS 1231]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0279

[POZYCJA]
id=3553
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory spustowe podpionowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4639

[RMS 1605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1552]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=3575
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	4 0407-04	4	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory do regulacji c.o. śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 1602]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1603]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1563]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3594
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0207-03	0-35	0207-03		1
mpn=_1211
na=Kompensatory osiowe mieszkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1544]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 1610]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1608]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 1609]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[ELEMENT 2]
na=Roboty odtworzeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=859
nu=3.3
wn=	

[POZYCJA]
id=861
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-05	4-01	0323-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1544]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 1299]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1206]
nz=0.00199	0	0,00199
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 1207]
nz=0.00111	0	0,00111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[RMS 1208]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1209]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1300]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1211]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[ELEMENT 1]
na=Wentylacja nawiwno-wywiewna
wa=0
kn=0	0	0
id=862
nu=4
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowo-rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=863
nu=4.1
wn=	

[POZYCJA]
id=864
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie istniejących wlotów do komina
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 1299]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1206]
nz=0.0012	0	0,0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 1207]
nz=0.00067	0	0,00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 1208]
nz=0.00006	0	0,00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 1209]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1210]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1211]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=865
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40203-01	4-02	40203-01		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejącej kratki wentylacyjnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 884]
nz=2	0	2
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=866
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 1299]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1206]
nz=0.00199	0	0,00199
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 1207]
nz=0.00111	0	0,00111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 1390]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1209]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1300]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1211]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=867
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-12	4-01	0335-12		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1544]
nz=2.18	0	2,18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.54

[ELEMENT 2]
na=Wentylacja kotłowni i przewód dymowy 
wa=0
kn=0	0	0
id=3620
nu=4.2
wn=	

[POZYCJA]
id=3621
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne nawiewna 20x20cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8786

[RMS 1611]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1392]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3627
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0110-03	2-17	0110-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35 % - nawiew do pokoju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=1.61	0	1,61
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6127

[RMS 1104]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 1394]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 1122]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 1123]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=4.17

[RMS 1395]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 893]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=3637
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-01	2-17	0146-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=2.65	0	2,65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5307

[RMS 1615]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1552]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=3659
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjna wywiewna na ist. kanale
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8786

[RMS 1616]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1392]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3681
pd=WACETOB wyd.III 2000						1
mpn=1211
na=Usługa kominiarska - czyszczenie przewodu kominowego,
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1522]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3683
pd=						0
na=Przewód dymowy żaroodporny  z blachy stalowej  - odprowadzenie dymu z pieca w kotłowni
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=2.5212	0	2,64*0,955
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5212

[RMS 1617]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1618]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1619]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1620]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1623]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1621]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1622]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1541]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1542]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1532]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[ELEMENT 2]
na=Wentylacja wc damskie
wa=0
kn=0	0	0
id=875
nu=4.3
wn=	

[POZYCJA]
id=880
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne do drzwi o pow. czynnej 220cm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7572

[RMS 1397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=3698
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-02	2-17	0156-02		1
mpn=_1211
na=Nawietrzaki okienny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=2.45	0	2,45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6795

[RMS 1625]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1552]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=876
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna wywiewna fi160
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8786

[RMS 1626]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1392]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3608
pd=						0
na=Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej fi 160/220mm zaizolowany termicznie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=2.5212	0	2,64*0,955
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5212

[RMS 1525]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1526]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1527]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1528]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1529]
nz=2	0	2
np=1
iin=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1627]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1532]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[ELEMENT 2]
na=Wentylacja wc dla osób niepełnosprawnych 
wa=0
kn=0	0	0
id=3697
nu=4.4
wn=	

[POZYCJA]
id=3708
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne do drzwi o pow. czynnej 220cm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8786

[RMS 1397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3718
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna wywiewna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8786

[RMS 1628]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1392]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3741
pd=						0
na=Kanał wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej fi 113mm jednościenny -
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=2.5212	0	2,64*0,955
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5212

[RMS 1398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1399]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1629]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[ELEMENT 2]
na=Wentylascja składu opału 
wa=0
kn=0	0	0
id=3762
nu=4.5
wn=	

[POZYCJA]
id=3763
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-02	2-17	0156-02		1
mpn=_1211
na=Nawietrzaki okienny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=2.45	0	2,45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3398

[RMS 1625]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1552]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=3768
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna wywiewna fi160
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8786

[RMS 1626]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1392]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3774
pd=						0
na=Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej fi 160/220mm zaizolowany termicznie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=2.5212	0	2,64*0,955
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5212

[RMS 1525]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1526]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1527]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1528]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1529]
nz=2	0	2
np=1
iin=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1627]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1532]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[ELEMENT 2]
na=roboty odtworzeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=884
nu=4.6
wn=	

[POZYCJA]
id=888
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1544]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1299]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1206]
nz=0.00199	0	0,00199
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 1207]
nz=0.00111	0	0,00111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[RMS 1208]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1209]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1300]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1211]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[ELEMENT 1]
na=Kotłowania wyposażenie
wa=0
kn=0	0	0
id=915
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=916
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0501-01	2-15	0501-01		1
mpn=1211
na=Kocioł na paliwo stałe - pellet  50kW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=90.5	0	90,5
np=1
wa=0
wb=0
il=90.5

[RMS 884]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1634]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1231]
nz=4.15	0	4,15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.15

[POZYCJA]
id=917
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0506-01	2-15	0506-01		1
mpn=1211
na=Wyrównawcze naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3 - montaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. 15 dm3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=3.35	0	3,35
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1993

[RMS 1446]
nz=8.3	0	8,3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3

[RMS 1635]
nz=8.3	0	8,3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3

[RMS 884]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1329]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=918
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0123-06	2-15	0123-06		1
mpn=_1211
na=Pompa obiegowa obiegu kotłowego c.o. V=1,80m3/h, H=1,72mH2O
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=2.16	0	2,16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0628

[RMS 1636]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=1.4	0	1,4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1329]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=922
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0528-01	2-15	0528-01		1
mpn=1211
na=Filtroodmulnik dn40
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.09

[RMS 1637]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 1329]
nz=1.48	0	1,48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[POZYCJA]
id=927
pd=	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór odcinający o śr. nom. 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6781

[RMS 1461]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=929
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem dn40
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6781

[RMS 1464]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=930
pd=	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny o śr.nom. 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3561

[RMS 1638]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=3786
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-14	0-35	0216-14		1
mpn=_1211
na=Filtr skośny; śr. nom. 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.81	0	0,81
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 1639]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1463]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1231]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=931
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór spustowyo połączeniach gwintowanych śr.nom. 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3561

[RMS 1640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=932
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0526-02	2-15	0526-02		1
mpn=1211
na=Zawór bezpieczeństwa membranowy z przyłączami gwintowymi   3/4'', 1310ciśnieniu otwarcia 2,5bar
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 1467]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=933
pd=						1
mpn=1211
na=Manometr
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1468]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=934
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór odcinający o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1842

[RMS 1469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=939
pd=	KNR	0-35 0216-09	0-35	0216-09		1
mpn=_1211
na=Filtr skośny; śr. nom. 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 1641]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1476]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 1231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=940
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 1642]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1552]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=947
pd=	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór spustowyo połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4107

[RMS 1643]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=948
pd=						1
mpn=1211
na=Termomanometr z zaworem odcinającym dn15
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=949
pd=						1
mpn=1211
na=Stacja uzdatniania wody
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=2.01	0	2,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.01

[RMS 1644]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=950
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór termstatyczny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4107

[RMS 1645]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=951
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-03	2-15	0409-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory  kołnierzowe o śr. nom. 40mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=2.45	0	2,45
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6988

[RMS 1649]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1647]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 1648]
nz=2.16	0	2,16
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 1598]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 1454]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 1455]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 1599]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 884]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1552]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1600]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=5.45

[POZYCJA]
id=952
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0127-02	4-02	0127-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważacy automatyczny dn32
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=2.67	0	2,67
np=1
wa=0
wb=0
il=2.67

[RMS 1658]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1659]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1660]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1653]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=953
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0134-03	4	0134-03		1
mpn=1211
na=Zawór antyskażeniowy CA dn15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 1661]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=954
pd=						1
mpn=1211
na=Czujnik temp. zasialania
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=2.01	0	2,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.01

[RMS 1662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=956
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-01	AL-01	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu sterowania
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=7.87	0	7,87
np=1
wa=0
wb=0
il=7.87

[RMS 1663]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1231]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=958
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-02	4	1413-02		1
mpn=1211
na=Studzienka z kręgu betonowego o śr.500mm i wysokości 1,00m - studzienka schładzająca z wbudowaną pompą zatapialną
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-03.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=2.03	0	2,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.03

[RMS 1494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1495]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1496]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 1497]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 884]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1132]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 1498]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[ELEMENT 1]
na=Instalacje kotłownia
wa=0
kn=0	0	0
id=959
nu=6
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowo-rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=960
nu=6.1
wn=	

[POZYCJA]
id=961
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=1.47	0	1,47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[POZYCJA]
id=967
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40203-01	4-02	40203-01		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejącej kratki wentylacyjnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 884]
nz=2	0	2
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=968
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0420-01	4-02	0420-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż naczynia wyrównawczego zamkniętego o pojemności całkowitej do 400 dm3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=2.5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=969
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-04	4-02	0410-04		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejącego kotła wraz z podajnikiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=970
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0413-05	4-02	0413-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż kotła wraz z podajnikiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=1
jm=kocioł	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=24.6	0	24,6
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=971
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0421-01	4-02	0421-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż pojemnościowego zbiornika na wodę o pojemności do 250 dm3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=12.6	0	12,6
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[POZYCJA]
id=972
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0423-02	4-02	0423-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu zwrotnego oraz odcinającego o śr. 25-32 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=973
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0423-01	4-02	0423-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu odcinających o śr. 15-20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=974
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0412-03	4-02	0412-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż osprzętu kotła - manomatry, termometry
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1544]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=975
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0423-02	4-02	0423-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż pompy obiegowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 884]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=976
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0108-02	8	0108-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm na ścianie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=15.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.3	1	15,30						

[RMS 1544]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.366

[POZYCJA]
id=978
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40201-01	4-02	40201-01		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodu dymowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 1544]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 884]
nz=2	0	2
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=979
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w kominie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1544]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=980
nu=6.2
wn=	

[POZYCJA]
id=992
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-01	2-15	0216-01		1
mpn=1211
na=Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 1317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1318]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=993
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0301-07	2-15	0301-07		1
mpn=_1211
na=Rura ochronna o śr. 60mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,50						

[RMS 1544]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1504]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.575

[RMS 884]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.0356	0	0,0356
np=1
wa=0
wb=0
il=0.089

[POZYCJA]
id=995
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalka pojedyncza żeliwna 40 cm z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=1.95	0	1,95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 1506]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=996
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0114-02	0-35	0114-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Baterie umywalkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1544]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 1291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1292]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=998
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku - rurociąg o śr. nom. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=10.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.6	1	10,60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.6448	0	0,6448
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5273

[RMS 1509]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6

[RMS 1508]
nz=0.168	0	0,168
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7808

[RMS 1249]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=3.816

[RMS 1436]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1696

[RMS 1435]
nz=0.017	0	0,017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1802

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1132]
nz=0.0242	0	0,0242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2565

[POZYCJA]
id=999
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-03	2-15	0403-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku - rurociąg o śr. nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.6138	0	0,6138
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9309

[RMS 1232]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.15

[RMS 1249]
nz=0.392	0	0,392
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 1436]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.065

[RMS 1435]
nz=0.017	0	0,017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.085

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1132]
nz=0.0141	0	0,0141
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0705

[POZYCJA]
id=1002
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-01	2-15	0403-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku - rurociąg o śr. nom. 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1544]
nz=0.4187	0	0,4187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7997

[RMS 1513]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1514]
nz=0.474	0	0,474
np=1
wa=0
wb=0
il=0.948

[RMS 1436]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 1435]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1132]
nz=0.0081	0	0,0081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[POZYCJA]
id=1004
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rur o śr. 40 stal otulinami z pianką PUR
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=10.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.6	1	10,60						

[RMS 1544]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8285

[RMS 1516]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=11.66

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1132]
nz=0.00305	0	0,00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0323

[POZYCJA]
id=1005
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rur o śr. 32 stal otulinami z pianką PUR
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[RMS 1544]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8625

[RMS 1517]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1132]
nz=0.00305	0	0,00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0153

[POZYCJA]
id=1008
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
mpn=_1211
na=Izolacja rur o śr. 15 stal otulinami z pianką PUR
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 1544]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3106

[RMS 1520]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 884]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1231]
nz=0.00135	0	0,00135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[ELEMENT 1]
na=Roboty towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=1024
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=1025
pd=						1
mpn=1211
na=Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruzem i gruntem  na składowisko wraz z dokonaniem opłaty utylizacyjnej -
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 1543]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
85ca643a5d764585a043c5ac153a3cdb