[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=2
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	19	8	0	5.2	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	2	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych INSTAL STD                                      
afn=BIURO: ul. Wysockiego 28 p.23, 58-304 Wałbrzych
nb="Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku przy ul. Kłodzkiej 61 w Głuszycy Górnej w ramach działania ,,Odnowa wsi poprzez budowę, przebudowę świetlic wiejskich na terenie gminy Głuszyca." dz. nr 458/1 obręb Głuszyca Górna1310
ab=dz. nr 458/1 obręb Głuszyca Górna
ni=Gmina Głuszyca 
ai=ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 
br=elektryczna
nk=Sylwia Tchorowska	Instalacje elektryczne
dt=luty 2019r. 	0
pcn=1 kw. 2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.8	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm	0
id=1120099	1
jm=kg	033
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=9.24

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=masa ogniodporna o poj. 0,45kg	0
id=1120099	1
jm=szt	020
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=2

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Blacha z ołowiu o grub. 0,5 mm	0
id=1210311	1
jm=kg	033
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.09

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Śruby stal. zgrubne M-5 dł. do 35mm	0
id=6803302	1
jm=kg	033
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.67

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=rozdzielnica TG kpl. (wg schematu)	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=Spawarka elektr.transfor.500A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Oprawa nastropowa LED 40W 4300lm	0
id=7302499	2
jm=szt	020
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41	0
id=7510601	1
jm=szt	020
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2.04

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst	0
id=7530305	1
jm=szt	020
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4.08

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=puszki modułowe podtynkowe	0
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=6.12

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Szyna uziemiająca	0
id=7573999	2
jm=szt	020
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=7573999	2
jm=szt	020
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=3

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 22mm	0
id=7580085	1
jm=m	040
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=10.4

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 28mm	0
id=7580087	1
jm=m	040
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1.04

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590300	2
jm=szt	020
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=6.06

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt	020
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.12

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2	0
id=7922204	1
jm=m	040
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=26

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=46.8

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=36.4

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm2	0
id=7951024	2
jm=m	040
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=31.2

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w 2018 r.	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1550578192
cw=0	PLN
il=65.94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 75]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Remont świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej
wa=0
kn=0	0	0
id=172
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=276
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1503
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
na=Rozbudowa tablicy licznikowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=7.88	0	7,88
np=0
wa=0
wb=0
il=7.88

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=563
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03	4-03	1001-03		1
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 48]
nz=0.1019	0	0,1019
np=0
wa=0
wb=0
il=2.55

[POZYCJA]
id=564
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm zaprawą cementowo - wapienną.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 48]
nz=0.1525	0	0,1525
np=0
wa=0
wb=0
il=3.81

[POZYCJA]
id=1506
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-01	5	0204-01		1
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane pod tynkiem - YDY 5x4mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 48]
nz=0.0473	0	0,0473
np=0
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 106]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-01	5	0204-01		1
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane pod tynkiem - YDY 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 48]
nz=0.0473	0	0,0473
np=0
wa=0
wb=0
il=2.13

[RMS 43]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=545
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-01	5	0204-01		1
na=Przewody kablekowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane pod tynkiem - YDY 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 48]
nz=0.0473	0	0,0473
np=0
wa=0
wb=0
il=1.66

[RMS 44]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=619
pd=	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - LgYżo 6mm2 (do połączeń wyrównawczych)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 48]
nz=0.105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 34]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 61]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=548
pd=	KNNR	5 0511-06	5	0511-06		0
na=Oprawy LED w obudowie z tworzyw sztucznych 40W wraz z zapłonikiem i źródłem światła kpl.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 48]
nz=1.2	0	1,2
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 48]
nz=0.201	0	0,201
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=555
pd=	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek pod osprzęt elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 48]
nz=0.088	0	0,088
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 46]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=556
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 48]
nz=0.158	0	0,158
np=0
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 19]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=568
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 48]
nz=0.341	0	0,341
np=0
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 11]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=345
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-12	5	1209-12		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 48]
nz=1.87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=5.61

[POZYCJA]
id=471
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1205	5	1209-1205		1
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=3.19	0	3,19
np=0
wa=0
wb=0
il=3.19

[POZYCJA]
id=571
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Wykonanie uszczelnień przepustów dla rur osłonowych wlz
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=10	0	10
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=706
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0111-02	5-08	0111-02		1
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 48]
nz=0.1149	0	0,1149
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 56]
nz=1.04	1	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=719
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0111-02	5-08	0111-02		1
na=Rury instalacyjne o śr. do 28 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 48]
nz=0.1149	0	0,1149
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 55]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=720
pd=	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 48]
nz=0.344	0	0,344
np=0
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 2]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 68]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=6.06

[RMS 72]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 61]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=721
pd=	KNNR	5 0613-01	5	0613-01		0
na=Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 48]
nz=0.35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=724
pd=	KNNR	5 0613-01	5	0613-01		0
na=Montaż szyny uziemiającej - GSU
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=0.35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=722
pd=	KNNR	5 0613-04	5	0613-04		0
na=Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 48]
nz=1.65	0	1,65
np=0
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 2]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 61]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 75]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=723
pd=	KNNR	5 1203-09	5	1203-09		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 48]
nz=0.0231	0	0,0231
np=0
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-11	5	1203-11		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=0.0336	0	0,0336
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=298
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=0.83	0	0,83
np=0
wa=0
wb=0
il=0.83

[POZYCJA]
id=299
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-04	5	1303-04		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=0.58	0	0,58
np=0
wa=0
wb=0
il=0.58

[POZYCJA]
id=615
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=0.63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=616
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=0.42	0	0,42
np=0
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=0.33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=301
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=0.27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=617
pd=				 		0
na=Pomiary natężenia oświetlenia
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1507
pd=				 		0
na=Schodołaz gąsienicowy - wykorzystywany do wspólpracy z wózkiem inwalidzkim, wyposażony w silniko mocy min. 300W pozwala pokonywać 15 stopni na minutę
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
b01c576c55477ff18c4f71 2989bacb3